附件一

主要标的信息

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1、堆场地磅智能无人值守称重系统及数据接口开发** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 序号 | | | | | | 设备名称 | | | | | | | | 型号参数 | | | 单位 | | | 数量 | | | | 单价 | | | 总价 | | | | | | | | | 备注 | | | | | | | | |
| 一、 | | | | | | 车牌自动识别子系统 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | AI自动车牌识别机 | | | | | | | | 系统专用 | | | 台 | | | 2 | | | | 1510 | | | 3020 | | | | | | | | | 嵌入式AI识别算法，自动识别车辆，识别准确性大于98%车牌识别+车头车尾拍照取证作用 | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | 安装立杆 | | | | | | | | 标准 | | | 根 | | | 2 | | | | 235 | | | 470 | | | | | | | | | 1-1.5米可调 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | 自动补光单元 | | | | | | | | / | | | 个 | | | 2 | | | | 120 | | | 240 | | | | | | | | | 光线不足时自动补光 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | 万向节 | | | | | | | | / | | | 个 | | | 2 | | | | 215 | | | 430 | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 二、 | | | | | | 图像抓拍与视频监控子系统 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | 网络摄像头 | | | | | | | | 海康400万poe全彩 | | | 台 | | | 4 | | | | 780 | | | 3120 | | | | | | | | | 400万像素高清晰高分辨率网络摄像机，车厢货物自动拍照取证，便于后续财务、管理人员查询取证 | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | 不锈钢立杆 | | | | | | | | 定制不锈钢，2.5米高 | | | 根 | | | 4 | | | | 390 | | | 1560 | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | 交换机 | | | | | | | | 8口POE供电 | | | 台 | | | 2 | | | | 455 | | | 910 | | | | | | | | | 地磅现场连接摄像机， | | | | | | | | |
| 三、 | | | | | | 语音指挥及显示子系统 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | 户外音响 | | | | | | | | 70W | | | 个 | | | 2 | | | | 1630 | | | 3260 | | | | | | | | | 户外语音喇叭、语音提醒司机 | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | 功放 | | | | | | | | 200W | | | 个 | | | 2 | | | | 500 | | | 1000 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | 音响专用线 | | | | | | | |  | | | 米 | | | 100 | | | | 3 | | | 300 | | | | | | | | | 音响专用线100米 | | | | | | | | |
| 四、 | | | | | | 红绿灯道闸光栅控制子系统 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | 智能防砸道闸 | | | | | | | | 左固定 | | | 台 | | | 2 | | | | 4500 | | | 9000 | | | | | | | | | 道闸，6秒快速 | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | 栏杆 | | | | | | | |  | | | 根 | | | 2 | | | | 165 | | | 330 | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | 雷达 | | | | | | | |  | | | 套 | | | 2 | | | | 125 | | | 250 | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | 红绿灯 | | | | | | | |  | | | 套 | | | 2 | | | | 520 | | | 1040 | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | 红外光栅 | | | | | | | | 1.5m不锈钢 | | | 对 | | | 4 | | | | 1600 | | | 6400 | | | | | | | | | 车辆防作弊定位检测 | | | | | | | | |
| 五、 | | | | | | 称重管理子系统 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | AVS专用管理电脑 | | | | | | | | I5,四代，4核8G，2个  COM口，128G固态硬盘  +500G机械硬盘 | | | 台 | | | 2 | | | | 3900 | | | 7800 | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | 显示器 | | | | | | | | 19寸 | | | 台 | | |  | | | | 0 | | | 0 | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | IO控制系统 | | | | | | | | 定制 | | | 个 | | | 2 | | | | 2600 | | | 5200 | | | | | | | | | 含IO控制器，连接控制红绿灯、道砸、光栅，指挥控制外围设备 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | 自动称重软件（单向） | | | | | | | | 系统专用 | | | 套 | | | 2 | | | | 5000 | | | 10000 | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | 室内打印机 | | | | | | | | 系统专用 | | | 台 | | | 1 | | | | 1000 | | | 1000 | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 六、 | | | | | | 辅件 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | 电源线 | | | | | | | | RVV 3×2.5 | | | 米 | | | 100 | | | | 3.25 | | | 325 | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | 超五类网线 | | | | | | | | 安普8芯0.5 | | | 箱 | | | 1 | | | | 598 | | | 598 | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | 信号线 | | | | | | | | 系统专用 | | | 米 | | | 100 | | | | 3.25 | | | 325 | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | 线管 | | | | | | | | N20/25 | | | 米 | | | 100 | | | | 2.6 | | | 260 | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | 其他辅材 | | | | | | | | 系统专用 | | | 项 | | | 1 | | | | 390 | | | 390 | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | 运费 | | | | | | | |  | | | 项 | | | 1 | | | | 572 | | | 572 | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 七、 | | | | | | 安装及接口开发 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | 安装调试 | | | | | | | |  | | | 套 | | | 2 | | | | 2080 | | | 4160 | | | | | | | | | 混凝土切割回填、穿管布线、安装调试 | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | 平台间数据接口开发 | | | | | | | |  | | | 项 | | | 1 | | | | 15000 | | | 15000 | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 合计（不含税） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 76960 | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 税（13%） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10004.8 | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 合计（含税） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 86964.8 | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 注意：  1、系统需要宽带网络，用户负责开通。  2、预约过磅系统运维年服务费2000元/年，第二年开始收取。  3、如果客户自备电脑，请提前准备好电脑，配置不能低于I5四代，8G内存，2个COM口，否则软件系统无法正常运行。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2、堆场电子围栏及数据接口开发** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 序号 | | | 设备名称 | | | | | | 技术参数 | | | | | | | | | | | | | | 单位 | | 数量 | | | | | | 不含税单价（元） | | | | | | 不含税小计（元） | | | | | 说明 | | |
| 一 | | | 控制室部份 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | 总线制报警控制主机 | | | | | | 1、有4.3寸的彩屏 （有些公司的屏比较小）  2，同时具备485总线通讯和网络通讯，两个通讯可以同时共用。  （其它公司有些只有单一通讯）  3，纯中文菜单，因为屏比较大，操作方便，整体大气。  4，可以用手机APP,通过手机操作，也可以用远程的云平台  5，可以自动一键搜索在线的防区，不用一个一个的添加。  6，具有旁路功能，也就是说如果有一个防区出问题，可以先屏蔽这个防区，不让报警  7，具备定时布撤防功能。  8，可以与摄像头的网络共用一条线路。  9、可以通过液晶屏查看报警信息。 | | | | | | | | | | | | | | 套 | | 1 | | | | | | 2015 | | | | | | 2015.00 | | | | |  | | |
| 2 | | | 声光喇叭 | | | | | | 声音+闪光， 控制室专用。 | | | | | | | | | | | | | | 个 | | 1 | | | | | | 37.5 | | | | | | 37.5 | | | | |  | | |
|  | | | ①合计(不含税） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | 2052.50 | | | | |  | | |
| 二 | | | 前端围栏部分 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | 红外对射ABE | | | | | | 警戒距离:0~250m可选  电源电压:DC9~30V/AC9~20V  工作电流:<70mAmax  报警方式：红外光束被完全遮挡  报警周期:>1.5s  报警输出:常闭常开可选  防拆输出:常闭  防护等级:IP65  工作温度:30℃~70°℃  工作湿度:<95%RH  遮断时间:50ms/100ms/300ms/700ms可调  (通过接收器的拨码开关选择)  校正角度:水平180°(90),垂直20(10)  安装位置：室内/室外，墙体/杆柱安装  尺  寸:265mm80mm\*80mm | | | | | | | | | | | | | | 对 | | 12 | | | | | | 305.5 | | | | | | 3666.00 | | | | |  | | |
| 2 | | | 对射支架 | | | | | | 不锈钢1m | | | | | | | | | | | | | | 根 | | 24 | | | | | | 143 | | | | | | 3432.00 | | | | |  | | |
| 3 | | | 地址模块 | | | | | | 接入1个有线探测设备,总线通讯方式, 工作电压:8.5-24V, 带心跳检测和故障、掉线提示功能，调试检修维护更方便。 | | | | | | | | | | | | | | 对 | | 12 | | | | | | 110.5 | | | | | | 1326.00 | | | | |  | | |
|  | | | ②合计(不含税） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | 8424.00 | | | | |  | | |
| 三 | | | 监控系统部分 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | 联动模块 | | | | | | 通讯方式：RS485  设备供电：AC110-AC220  设备功率：5W  使用环境：温度-20℃---+50℃  相对温度：小于95℃ | | | | | | | | | | | | | | 台 | | 2 | | | | | | 845 | | | | | | 1690.00 | | | | | 视频联动、电子地图联动 | | |
| 2 | | | 电子地图 | | | | | | 60\*80CM铝合金边框 LED灯 | | | | | | | | | | | | | | 块 | | 1 | | | | | | 1300 | | | | | | 1300.00 | | | | | 挂墙直观看见 | | |
| 3 | | | 电子围栏软件 | | | | | | 管理数量:控制管理最多120个智能键盘控制主机  通讯方式:通过TCP/IP与智能键盘控制主机连接  防区增加:添加智能键盘控制主机后，主机上的防区直接显示在防区显示区域  选择布撤防：可以对单个防区进行布撤防  全部布撤防：对所有防区统一布防和撤防  定时布撤防：可以定时对任意防区进行自动布撤防操作  权限操作：可以区分管理员和值班员，可以进行人员轮班操作  报警记录查询：可查询报警记录  操作日志：记录软件操作的全过程，方便了解运行过程  电子地图：可对BMP格式的图片进行防区定义，可以区分不同报警的颜色设置，报警时定义的防区闪烁。直观，方便！  IP设置：具备搜索IP设备，修改编辑功能  小功能：记事本，计算器，背景音乐。 | | | | | | | | | | | | | | 套 | | 1 | | | | | | 1820 | | | | | | 1820.00 | | | | |  | | |
| 4 | | | 电子围栏加密狗 | | | | | | 集中管理用软件 | | | | | | | | | | | | | | 个 | | 1 | | | | | | 1300 | | | | | | 1300.00 | | | | | 加密狗软件 | | |
|  | | | ③合计(不含税） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | 6110.00 | | | | |  | | |
| 四 | | | 辅材 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | 电源线 | | | | | | 供电专用线缆 | | | | | | | | | | | | | | 米 | | 1200 | | | | | | 4.9 | | | | | | 5880.00 | | | | |  | | |
| 2 | | | 电源 | | | | | | 24V10A | | | | | | | | | | | | | | 米 | | 2 | | | | | | 195 | | | | | | 390.00 | | | | |  | | |
| 3 | | | 信号线 | | | | | | 电子围栏信号传输专用信号线 | | | | | | | | | | | | | | 米 | | 1200 | | | | | | 4.9 | | | | | | 5880.00 | | | | |  | | |
| 4 | | | 主机后备电池 | | | | | | 2300MA锂电池 | | | | | | | | | | | | | | 个 | | 1 | | | | | | 156 | | | | | | 156.00 | | | | |  | | |
| 5 | | | 膨胀螺丝 | | | | | | 不锈钢 墙体固定、支撑立杆 | | | | | | | | | | | | | | 个 | | 50 | | | | | | 1.5 | | | | | | 75.00 | | | | |  | | |
| 6 | | | PVC管 | | | | | | 线缆穿管 | | | | | | | | | | | | | | 米 | | 1200 | | | | | | 3.4 | | | | | | 4080.00 | | | | |  | | |
| 7 | | | 其他辅材 | | | | | | 扎带、直通、弯头、插板等 | | | | | | | | | | | | | | 批 | | 1 | | | | | | 1300 | | | | | | 1300.00 | | | | |  | | |
|  | | | ④合计(不含税） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | 17761.00 | | | | |  | | |
| 五 | | | 安装及接口开发 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | 安装调试 | | | | | | 安装调试 | | | | | | | | | | | | | | 项 | | 1 | | | | | | 8450 | | | | | | 8450.00 | | | | |  | | |
| 2 | | | 平台间数据接口开发 | | | | | | 平台间数据接口开发 | | | | | | | | | | | | | | 项 | | 1 | | | | | | 2600 | | | | | | 2600.00 | | | | |  | | |
|  | | | ⑤合计(不含税） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | 11050.00 | | | | |  | | |
|  | | | ①+②+③+④+⑤合计（不含税） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | 45397.50 | | | | |  | | |
|  | | | 税13% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | 5901.68 | | | | |  | | |
|  | | | 总合计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | 51299.18 | | | | |  | | |
| **3、堆场视频监控系统及平台联动接口开发** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 序号 | 设备名称 | | | | | | 品牌型号 | | | 技术参数 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 单位 | | | | 数量 | | 不含税单价(元) | | | | | | 不含税金额(元) | | 备注 | |
| 1 | 32路8硬盘高清网络录像机 | | | | | | 海康威视DS-8832N-R8 | | | 硬件规格：  3U标准机架式  2个HDMI，2个VGA，HDMI+VGA组内同源  含8个8T硬盘  2个USB2.0接口、1个USB3.0接口  1个eSATA接口  报警IO：16进8出  支持RAID0、1、5、6、10，支持全局热备盘软件性能：  输入带宽：320M  32路H.264、H.265混合接入  最大支持16×1080P解码  支持H.265、H.264解码  平台对接协议：ISUP/萤石/GB28181/SDK  含8个8T硬盘， | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 套 | | | | 1 | | 15080.00 | | | | | | 15080.00 | | 录像存储6个月 | |
| 2 | 400万全彩枪机 | | | | | | 海康威视DS-2CD3T47EWDV3-L | | | 400万 1/1.8" CMOS 臻全彩筒型网络摄像机  最低照度: 彩色：0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON），0 Lux with Light  宽动态: 120 dB  景深范围:  2.8 mm：1.7 m~∞  4 mm：3.6 m~∞  6 mm：4 m~∞  8 mm：6 m~∞  焦距&视场角:  2.8 mm，水平视场角：105.7°，垂直视场角：57.2°，对角视场角：124.5°  4 mm，水平视场角：88.7°，垂直视场角：44.7°，对角视场角：107.5°  6 mm，水平视场角：55.2°，垂直视场角：29.3°，对角视场角：64.6°  8 mm，水平视场角：38.8°，垂直视场角：21.1°，对角视场角：45.2°  补光距离: 最远可达30 m  防补光过曝: 支持  补光灯类型: 柔光灯  最大图像尺寸: 2560 × 1440  视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264  网络存储: 支持NAS（NFS，SMB/CIFS均支持）  音频: 1个内置麦克风  网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口  启动和工作温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结）  供电方式: DC：12 V ± 25%，支持防反接保护；PoE：802.3af，Class 3  电流及功耗: DC： 12 V，0.42 A，最大功耗：5 W；PoE：（802.3af，36 V~57 V），0.18 A~0.12 A，最大功耗：6.5 W  电源接口类型: Ø5.5 mm圆口  产品尺寸: 186.6 × 92.7 × 87.6 mm  包装尺寸: 235 × 120 × 125 mm  防护 IP66 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 台 | | | | 16 | | 507.00 | | | | | | 8112.00 | |  | |
| 3 | 7寸200万23倍球机 | | | | | | 海康威视 DS-2DE7223IW-A(S6) | | | 专感器类型 1/2.8”progressive scan CMOS  zui低照度 彩色: 0.005 Lux @ (F1.6，AGC ON);黑白: 0.001 Lux @ (F1.6，AGC ON);0 Luwith IR  快门1s~1/30,000s  慢快门 支持  聚焦模式半自动，手动，自动  日夜转换模式自动ICR彩转黑  日夜转换方式白天，夜晚，自动，定时切换  背光补偿支持  宽动态120dB超宽动态白平衡 自动白平衡，自动跟踪白平衡，钠灯，日光灯，室内，室外，手动白平衡，锁定白平衡  数字变倍16倍  光学变倍 23倍  隐私遮蔽 zui多24块，支持多种颜色设置  信噪比>52 dB  镜头  焦距4.8mm~110mm，23倍光学变倍  光学变倍速度 大约3.3s  视场角 57.6°~2.7°(广角~望远)  zui大光圈数F1.6  云台功能 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 台 | | | | 2 | | 2535.00 | | | | | | 5070.00 | |  | |
| 4 | 22寸监控显示器 | | | | | | 海康威视DS-D5022FQ-NA | | | 22英寸监视器  支持通过串口连接中控设备，进行远程集中控制  实时监控设备温度，高温报警  内置喇叭及功放，支持3.5 mm音频输入  支持U盘点播，含文本、图片、音频、视频等多种格式多媒体播放  支持7 × 24 小时工作模式  背光源类型：D-LED  亮度：450 cd/㎡  可视角：178° （H）/ 178°（V）  对比度：4000：1  响应时间：8 ms  刷新率：60 Hz  连续使用时间：7 × 24 H  音视频输入接口：HDMI2.0 × 1, DP1.2 × 1, VGA × 1, Audio In(3.5mm)× 1  音视频输出接口：Audio Out(3.5mm) × 1, Speaker (8Ω 5W) × 2  数据传输接口：USB 2.0 (支持程序升级和USB播放) × 1  控制接口：RS232 IN × 1, RS232 OUT × 1  电源：100~240 VAC, 50/60Hz  功耗：≤ 150 W  待机功耗：≤ 0.5 W | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 台 | | | | 1 | | 1235.00 | | | | | | 1235.00 | |  | |
| 5 | 千兆POE交换机 | | | | | | 网广WOR-8GE-2GE | | | 8 个 10/100/1000Base-T PoE 网口，2 个 10/100/1000Base-T 上联网口；  8 个支持 IEEE802.3 af/at 以太网供电标准 RJ45 端口，单口最大输出功率 25.4W； 所有端口均支持 10/100/1000Mbps 速率自适应、半/全双工自适应，支持自动 MDI/MDI-X 功 能； 所有端口均支持线速转发，传输更流畅；  可选配网口支持 6KV 共模/4KV 差模的浪涌防护功能；  支持桌面式、壁 挂式安装；  即插即用，操作简单，无需任何配置；  采用金属外壳、内置电源设计，散热优良，保证产品长时间稳定运行。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 台 | | | | 8 | | 1677.00 | | | | | | 13416.00 | |  | |
| 6 | 8口千兆桌面交换机 | | | | | | 网广WOR-8P-1000M-T | | | 产品类型 千兆以太网交换机  应用层级 二层  传输速率 10/100/1000Mbps自适应  交换方式 存储-转发  背板带宽 16Gbps  包转发率 10Mbps:14880pps;100Mbps:148800pps;1000Mbps:1488000pps  MAC地址表 4k  端口结构 非模块化  端口数量 8个  接口介质 10Base-T:3类或3类以上UTP、100Base-TX:5类UTP、1000Base-T:5类UTP  传输模式 全双工/半双工自适应  网络标准 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z、IEEE 802.3x  状态指示灯 每个端口:Link/Act(连接/工作)、Power(电源)  电源电压 DC5~15V 4W以上  产品尺寸 140\*78\*30(MM)  环境标准 工作温度:-30℃-80℃、存储温度:-40℃-70℃、工作湿度:10%-90% RH 不凝结、储湿度:5%-90% RH 不凝结 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 台 | | | | 1 | | 754.00 | | | | | | 754.00 | |  | |
| 7 | 枪机支架 | | | | | | 定制 | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 个 | | | | 16 | | 45.50 | | | | | | 728.00 | |  | |
| 8 | 立柱 | | | | | | 定制4m | | | 4m 1.5mm镀锌圆管 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 套 | | | | 4 | | 754.00 | | | | | | 3016.00 | |  | |
| 9 | 监控设备箱 | | | | | | 定制400\*300\*150 | | | 不锈钢加烤白漆 户外防水防腐 带空开 插座 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 套 | | | | 8 | | 156.00 | | | | | | 1248.00 | |  | |
| 10 | 网线 | | | | | | 安普 | | | 国标 纯铜8\*0.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 米 | | | | 3000 | | 2.40 | | | | | | 7200.00 | |  | |
| 11 | 电源线 | | | | | | 国标 | | | RVV 2X1.5无氧铜、国标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 米 | | | | 1300 | | 3.90 | | | | | | 5070.00 | |  | |
| 12 | 线管 | | | | | | 联塑N20/N25 | | | PVC 阻燃 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 米 | | | | 1500 | | 2.60 | | | | | | 3900.00 | |  | |
| 13 | 辅材 | | | | | |  | | | 插排、水晶头、胶布、波纹管、扎带、直通等 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 项 | | | | 1 | | 455.00 | | | | | | 455.00 | |  | |
| 14 | 切割回填 | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 米 | | | | 900 | | 4.50 | | | | | | 4050.00 | |  | |
| 15 | 安装调试服务 | | | | | |  | | | 布管布线、安装调试 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 项 | | | | 1 | | 8840.00 | | | | | | 8840.00 | |  | |
| 16 | 平台间数据接口开发 | | | | | |  | | | 与电子围栏系统、监管平台系统实现远程监控视频联动 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 项 | | | | 1 | | 5000.00 | | | | | | 5000.00 | |  | |
| 17 | 云梯租用 | | | | | |  | | | 高杆灯安装云梯租用费、运费 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 项 | | | | 1 | | 3900.00 | | | | | | 3900.00 | |  | |
| 合计（不含税） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 87074.00 | |  | |
| 税费（13%专票） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 11319.62 | |  | |
| 合计（含税） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 98393.62 | |  | |
| **4、仓库视频监控系统及平台联动接口开发** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 序号 | | 设备名称 | | | | | | 品牌型号 | | | | | 技术参数 | | | | | | | | | | | | | | | | | 单位 | | 数量 | | 不含税单价(元) | | | | | | 不含税金额(元) | | | | 备注 | |
| 1 | | 16路8盘位高清网络录像机 | | | | | | 海康威视DS-8816N-R8 | | | | | 硬件规格：  3U标准机架式  2个HDMI，2个VGA，HDMI+VGA组内同源  含4个8T硬盘  2个USB2.0接口、1个USB3.0接口  1个eSATA接口  报警IO：16进8出  支持RAID0、1、5、6、10，支持全局热备盘  软件性能：  输入带宽：320M  32路H.264、H.265混合接入  最大支持16×1080P解码  支持H.265、H.264解码  平台对接协议：ISUP/萤石/GB28181/SDK | | | | | | | | | | | | | | | | | 套 | | 1 | | 8840.00 | | | | | | 8840.00 | | | | 含4个8T硬盘，录像存储6个月 | |
| 2 | | 400万全彩枪机 | | | | | | 海康威视DS-2CD3T47EWDV3-L | | | | | 400万 1/1.8" CMOS 臻全彩筒型网络摄像机  最低照度: 彩色：0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON），0 Lux with Light  宽动态: 120 dB  景深范围:  2.8 mm：1.7 m~∞  4 mm：3.6 m~∞  6 mm：4 m~∞  8 mm：6 m~∞  焦距&视场角:  2.8 mm，水平视场角：105.7°，垂直视场角：57.2°，对角视场角：124.5°  4 mm，水平视场角：88.7°，垂直视场角：44.7°，对角视场角：107.5°  6 mm，水平视场角：55.2°，垂直视场角：29.3°，对角视场角：64.6°  8 mm，水平视场角：38.8°，垂直视场角：21.1°，对角视场角：45.2°  补光距离: 最远可达30 m  防补光过曝: 支持  补光灯类型: 柔光灯  最大图像尺寸: 2560 × 1440  视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264  网络存储: 支持NAS（NFS，SMB/CIFS均支持）  音频: 1个内置麦克风  网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口  启动和工作温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结）  供电方式: DC：12 V ± 25%，支持防反接保护；PoE：802.3af，Class 3  电流及功耗: DC： 12 V，0.42 A，最大功耗：5 W；PoE：（802.3af，36 V~57 V），0.18 A~0.12 A，最大功耗：6.5 W  电源接口类型: Ø5.5 mm圆口  产品尺寸: 186.6 × 92.7 × 87.6 mm  包装尺寸: 235 × 120 × 125 mm  防护 IP66 | | | | | | | | | | | | | | | | | 台 | | 8 | | 507.00 | | | | | | 4056.00 | | | |  | |
| 3 | | 22寸监控显示器 | | | | | | 海康威视DS-D5022FQ-NA | | | | | 22英寸监视器  支持通过串口连接中控设备，进行远程集中控制  实时监控设备温度，高温报警  内置喇叭及功放，支持3.5 mm音频输入  支持U盘点播，含文本、图片、音频、视频等多种格式多媒体播放  支持7 × 24 小时工作模式  背光源类型：D-LED  亮度：450 cd/㎡  可视角：178° （H）/ 178°（V）  对比度：4000：1  响应时间：8 ms  刷新率：60 Hz  连续使用时间：7 × 24 H  音视频输入接口：HDMI2.0 × 1, DP1.2 × 1, VGA × 1, Audio In(3.5mm)× 1  音视频输出接口：Audio Out(3.5mm) × 1, Speaker (8Ω 5W) × 2  数据传输接口：USB 2.0 (支持程序升级和USB播放) × 1  控制接口：RS232 IN × 1, RS232 OUT × 1  电源：100~240 VAC, 50/60Hz  功耗：≤ 150 W  待机功耗：≤ 0.5 W | | | | | | | | | | | | | | | | | 台 | | 1 | | 1235.00 | | | | | | 1235.00 | | | |  | |
| 4 | | 千兆POE交换机 | | | | | | 网广WOR-8GE-2GE | | | | | 8 个 10/100/1000Base-T PoE 网口，2 个 10/100/1000Base-T 上联网口；  8 个支持 IEEE802.3 af/at 以太网供电标准 RJ45 端口，单口最大输出功率 25.4W； 所有端口均支持 10/100/1000Mbps 速率自适应、半/全双工自适应，支持自动 MDI/MDI-X 功 能； 所有端口均支持线速转发，传输更流畅；  可选配网口支持 6KV 共模/4KV 差模的浪涌防护功能；  支持桌面式、壁 挂式安装；  即插即用，操作简单，无需任何配置；  采用金属外壳、内置电源设计，散热优良，保证产品长时间稳定运行。 | | | | | | | | | | | | | | | | | 台 | | 2 | | 1677.00 | | | | | | 3354.00 | | | |  | |
| 5 | | 千兆桌面交换机 | | | | | | 网广WOR-8P-1000M-T | | | | | 产品类型 千兆以太网交换机  应用层级 二层  传输速率 10/100/1000Mbps自适应  交换方式 存储-转发  背板带宽 16Gbps  包转发率 10Mbps:14880pps;100Mbps:148800pps;1000Mbps:1488000pps  MAC地址表 4k  端口结构 非模块化  端口数量 8个  接口介质 10Base-T:3类或3类以上UTP、100Base-TX:5类UTP、1000Base-T:5类UTP  传输模式 全双工/半双工自适应  网络标准 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z、IEEE 802.3x  状态指示灯 每个端口:Link/Act(连接/工作)、Power(电源)  电源电压 DC5~15V 4W以上  产品尺寸 140\*78\*30(MM)  环境标准 工作温度:-30℃-80℃、存储温度:-40℃-70℃、工作湿度:10%-90% RH 不凝结、储湿度:5%-90% RH 不凝结 | | | | | | | | | | | | | | | | | 台 | | 1 | | 754.00 | | | | | | 754.00 | | | |  | |
| 6 | | 枪机壁装支架 | | | | | | 定制 | | | | | 镀锌40方管，管厚1.5mm；横臂底座78mm方2.0厚冷轧板；烤白漆 | | | | | | | | | | | | | | | | | 个 | | 8 | | 45.50 | | | | | | 364.00 | | | |  | |
| 7 | | 监控设备箱 | | | | | | 定制400\*300\*150 | | | | | 不锈钢加烤白漆 户外防水防腐 带空开 插座 | | | | | | | | | | | | | | | | | 套 | | 2 | | 156.00 | | | | | | 312.00 | | | |  | |
|  | | 网络机柜 | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | 个 | | 1 | | 1235.00 | | | | | | 1235.00 | | | |  | |
| 8 | | 网线 | | | | | | 安普 | | | | | 国标 纯铜8\*0.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | 米 | | 1200 | | 2.40 | | | | | | 2880.00 | | | |  | |
| 9 | | 电源线 | | | | | | 国标 | | | | | RVV 2X1.5无氧铜、国标 | | | | | | | | | | | | | | | | | 米 | | 500 | | 3.90 | | | | | | 1950.00 | | | |  | |
| 10 | | 线管 | | | | | | 联塑N20/N25 | | | | | PVC 阻燃 | | | | | | | | | | | | | | | | | 米 | | 1200 | | 2.60 | | | | | | 3120.00 | | | |  | |
| 11 | | 辅材 | | | | | |  | | | | | 插排、水晶头、胶布、波纹管、扎带、直通等 | | | | | | | | | | | | | | | | | 项 | | 1 | | 156.00 | | | | | | 156.00 | | | |  | |
|  | | 管线路敷设费 | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | 1040.00 | | | | | | 0.00 | | | |  | |
| 12 | | 安装调试服务 | | | | | |  | | | | | 登高器械租用 布管布线、安装调试 | | | | | | | | | | | | | | | | | 项 | | 1 | | 2340.00 | | | | | | 2340.00 | | | |  | |
| 13 | | 平台间数据接口开发 | | | | | |  | | | | | 与监管平台系统实现远程监控视频联动 | | | | | | | | | | | | | | | | | 项 | | 1 | | 5000.00 | | | | | | 5000.00 | | | |  | |
| 合计（不含税） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 35596.00 | | | |  | |
| 税费（13%专票） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4627.48 | | | |  | |
| 总计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 40223.48 | | | |  | |
| **5、堆场信息设备UPS电源** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 序号 | | | | | 设备名称 | | | | | | | 型号 | | | | 单位 | | | 数量 | | | 不含税单价（元） | | | | 不含税小计（元） | | | | | | | | | | | | 备注 | | | | | | |
| 1 | | | | | UPS主机 | | | | | | | C3KS | | | | 台 | | | 1 | | | 3094 | | | | 3094.00 | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| 2 | | | | | 储能电池 | | | | | | | 12V100AH | | | | 个 | | | 16 | | | 1170 | | | | 18720.00 | | | | | | | | | | | | 无人值守、道闸、电子围栏、监控断电续用6小时 | | | | | | |
| 3 | | | | | 储能电池柜 | | | | | | |  | | | | 个 | | | 1 | | | 500 | | | | 500.00 | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| 4 | | | | | 专用线材辅材 | | | | | | |  | | | | 批 | | | 1 | | | 800 | | | | 800.00 | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| 5 | | | | | 运费及安装费 | | | | | | |  | | | | 项 | | | 1 | | | 2000 | | | | 2000.00 | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| 合计(不含税） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25114.00 | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| 税费（13%专票） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3264.82 | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| 合计（含税） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 28378.82 | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| **6、仓库视频监控UPS电源** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 序号 | | | | 设备名称 | | | | | | | 型号 | | | | 单位 | | | 数量 | | | 不含税单价（元） | | | | | | | 不含税小计（元） | | | | | | | | | | | 备注 | | | | | |
| 1 | | | | UPS主机 | | | | | | | C1KS | | | | 台 | | | 1 | | | 1430 | | | | | | | 1430.00 | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 2 | | | | 储能电池 | | | | | | | 12V100AH | | | | 个 | | | 3 | | | 1170 | | | | | | | 3510.00 | | | | | | | | | | | 监控断电续用6小时 | | | | | |
| 3 | | | | 储能电池柜 | | | | | | |  | | | | 个 | | | 1 | | | 500 | | | | | | | 500.00 | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 4 | | | | 专用线材辅材 | | | | | | |  | | | | 批 | | | 1 | | | 800 | | | | | | | 800.00 | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 5 | | | | 运费及安装费 | | | | | | |  | | | | 项 | | | 1 | | | 2000 | | | | | | | 2000.00 | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 合计（不含税） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8240.00 | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 税费（13%专票） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1071.20 | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 合计（含税） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9311.20 | | | | | | | | | | |  | | | | | |