附件一

主要标的信息

|  |
| --- |
| **1、堆场地磅智能无人值守称重系统及数据接口开发** |
| 序号 | 设备名称 | 型号参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| 一、 | 车牌自动识别子系统 |
| 1 | AI自动车牌识别机 | 系统专用 | 台 | 2 | 1510 | 3020 | 嵌入式AI识别算法，自动识别车辆，识别准确性大于98%车牌识别+车头车尾拍照取证作用 |
| 2 | 安装立杆 | 标准 | 根 | 2 | 235 | 470 | 1-1.5米可调 |
| 3 | 自动补光单元 | / | 个 | 2 | 120 | 240 | 光线不足时自动补光 |
| 4 | 万向节 | / | 个 | 2 | 215 | 430 |  |
| 二、 | 图像抓拍与视频监控子系统 |
| 1 | 网络摄像头 | 海康400万poe全彩 | 台 | 4 | 780 | 3120 | 400万像素高清晰高分辨率网络摄像机，车厢货物自动拍照取证，便于后续财务、管理人员查询取证 |
| 2 | 不锈钢立杆 | 定制不锈钢，2.5米高 | 根 | 4 | 390 | 1560 |  |
| 3 | 交换机 | 8口POE供电 | 台 | 2 | 455 | 910 | 地磅现场连接摄像机， |
| 三、 | 语音指挥及显示子系统 |
| 1 | 户外音响 | 70W | 个 | 2 | 1630 | 3260 | 户外语音喇叭、语音提醒司机 |
| 2 | 功放 | 200W | 个 | 2 | 500 | 1000 |
| 3 | 音响专用线 |  | 米 | 100 | 3 | 300 | 音响专用线100米 |
| 四、 | 红绿灯道闸光栅控制子系统 |
| 1 | 智能防砸道闸 | 左固定 | 台 | 2 | 4500 | 9000 | 道闸，6秒快速 |
| 2 | 栏杆 |  | 根 | 2 | 165 | 330 |  |
| 3 | 雷达 |  | 套 | 2 | 125 | 250 |  |
| 4 | 红绿灯 |  | 套 | 2 | 520 | 1040 |  |
| 5 | 红外光栅 | 1.5m不锈钢 | 对 | 4 | 1600 | 6400 | 车辆防作弊定位检测 |
| 五、 | 称重管理子系统 |
| 1 | AVS专用管理电脑 | I5,四代，4核8G，2个COM口，128G固态硬盘+500G机械硬盘 | 台 | 2 | 3900 | 7800 |  |
| 2 | 显示器 | 19寸 | 台 |  | 0 | 0 |  |
| 3 | IO控制系统 | 定制 | 个 | 2 | 2600 | 5200 | 含IO控制器，连接控制红绿灯、道砸、光栅，指挥控制外围设备 |
| 4 | 自动称重软件（单向） | 系统专用 | 套 | 2 | 5000 | 10000 |  |
| 5 | 室内打印机 | 系统专用 | 台 | 1 | 1000 | 1000 |  |
| 六、 | 辅件 |
| 1 | 电源线 | RVV 3×2.5 | 米 | 100 | 3.25 | 325 |  |
| 2 | 超五类网线 | 安普8芯0.5 | 箱 | 1 | 598 | 598 |  |
| 3 | 信号线 | 系统专用 | 米 | 100 | 3.25 | 325 |  |
| 4 | 线管 | N20/25 | 米 | 100 | 2.6 | 260 |  |
| 5 | 其他辅材 | 系统专用 | 项 | 1 | 390 | 390 |  |
| 6 | 运费 |  | 项 | 1 | 572 | 572 |  |
| 七、 | 安装及接口开发 |
| 1 | 安装调试 |  | 套 | 2 | 2080 | 4160 | 混凝土切割回填、穿管布线、安装调试 |
| 2 | 平台间数据接口开发 |  | 项 | 1 | 15000 | 15000 |  |
| 合计（不含税） | 76960 |  |
| 税（13%） | 10004.8 |  |
| 合计（含税） | 86964.8 |  |
| 注意： 1、系统需要宽带网络，用户负责开通。2、预约过磅系统运维年服务费2000元/年，第二年开始收取。3、如果客户自备电脑，请提前准备好电脑，配置不能低于I5四代，8G内存，2个COM口，否则软件系统无法正常运行。 |
| **2、堆场电子围栏及数据接口开发** |
| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 不含税单价（元） | 不含税小计（元） | 说明 |
| 一 | 控制室部份 |
| 1 | 总线制报警控制主机 | 1、有4.3寸的彩屏 （有些公司的屏比较小）2，同时具备485总线通讯和网络通讯，两个通讯可以同时共用。（其它公司有些只有单一通讯）3，纯中文菜单，因为屏比较大，操作方便，整体大气。4，可以用手机APP,通过手机操作，也可以用远程的云平台5，可以自动一键搜索在线的防区，不用一个一个的添加。6，具有旁路功能，也就是说如果有一个防区出问题，可以先屏蔽这个防区，不让报警7，具备定时布撤防功能。8，可以与摄像头的网络共用一条线路。9、可以通过液晶屏查看报警信息。 | 套 | 1 | 2015 | 2015.00 |  |
| 2 | 声光喇叭 | 声音+闪光， 控制室专用。 | 个 | 1 | 37.5 | 37.5 |  |
|  | ①合计(不含税） |  | 2052.50 |  |
| 二 | 前端围栏部分 |
| 1 | 红外对射ABE | 警戒距离:0~250m可选电源电压:DC9~30V/AC9~20V工作电流:<70mAmax报警方式：红外光束被完全遮挡报警周期:>1.5s报警输出:常闭常开可选防拆输出:常闭防护等级:IP65工作温度:30℃~70°℃工作湿度:<95%RH遮断时间:50ms/100ms/300ms/700ms可调(通过接收器的拨码开关选择)校正角度:水平180°(90),垂直20(10)安装位置：室内/室外，墙体/杆柱安装尺寸:265mm80mm\*80mm | 对 | 12 | 305.5 | 3666.00 |  |
| 2 | 对射支架 | 不锈钢1m | 根 | 24 | 143 | 3432.00 |  |
| 3 | 地址模块 | 接入1个有线探测设备,总线通讯方式, 工作电压:8.5-24V, 带心跳检测和故障、掉线提示功能，调试检修维护更方便。 | 对 | 12 | 110.5 | 1326.00 |  |
|  | ②合计(不含税） |  | 8424.00 |  |
| 三 | 监控系统部分 |
| 1 | 联动模块 | 通讯方式：RS485设备供电：AC110-AC220设备功率：5W使用环境：温度-20℃---+50℃相对温度：小于95℃ | 台 | 2 | 845 | 1690.00 | 视频联动、电子地图联动 |
| 2 | 电子地图 | 60\*80CM铝合金边框 LED灯 | 块 | 1 | 1300 | 1300.00 | 挂墙直观看见 |
| 3 | 电子围栏软件 | 管理数量:控制管理最多120个智能键盘控制主机通讯方式:通过TCP/IP与智能键盘控制主机连接防区增加:添加智能键盘控制主机后，主机上的防区直接显示在防区显示区域选择布撤防：可以对单个防区进行布撤防全部布撤防：对所有防区统一布防和撤防定时布撤防：可以定时对任意防区进行自动布撤防操作权限操作：可以区分管理员和值班员，可以进行人员轮班操作报警记录查询：可查询报警记录操作日志：记录软件操作的全过程，方便了解运行过程电子地图：可对BMP格式的图片进行防区定义，可以区分不同报警的颜色设置，报警时定义的防区闪烁。直观，方便！IP设置：具备搜索IP设备，修改编辑功能小功能：记事本，计算器，背景音乐。 | 套 | 1 | 1820 | 1820.00 |  |
| 4 | 电子围栏加密狗 | 集中管理用软件 | 个 | 1 | 1300 | 1300.00 | 加密狗软件 |
|  | ③合计(不含税） |  | 6110.00 |  |
| 四 | 辅材 |
| 1 | 电源线 | 供电专用线缆 | 米 | 1200 | 4.9 | 5880.00 |  |
| 2 | 电源 | 24V10A | 米 | 2 | 195 | 390.00 |  |
| 3 | 信号线 | 电子围栏信号传输专用信号线 | 米 | 1200 | 4.9 | 5880.00 |  |
| 4 | 主机后备电池 | 2300MA锂电池 | 个 | 1 | 156 | 156.00 |  |
| 5 | 膨胀螺丝 | 不锈钢 墙体固定、支撑立杆 | 个 | 50 | 1.5 | 75.00 |  |
| 6 | PVC管 | 线缆穿管 | 米 | 1200 | 3.4 | 4080.00 |  |
| 7 | 其他辅材 | 扎带、直通、弯头、插板等 | 批 | 1 | 1300 | 1300.00 |  |
|  | ④合计(不含税） |  | 17761.00 |  |
| 五 | 安装及接口开发 |
| 1 | 安装调试 | 安装调试 | 项 | 1 | 8450 | 8450.00 |  |
| 2 | 平台间数据接口开发 | 平台间数据接口开发 | 项 | 1 | 2600 | 2600.00 |  |
|  | ⑤合计(不含税） |  | 11050.00 |  |
|  | ①+②+③+④+⑤合计（不含税） |  | 45397.50 |  |
|  | 税13% |  | 5901.68 |  |
|  | 总合计 |  | 51299.18 |  |
| **3、堆场视频监控系统及平台联动接口开发** |
| 序号 | 设备名称 | 品牌型号 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 不含税单价(元) | 不含税金额(元) | 备注 |
| 1 | 32路8硬盘高清网络录像机 | 海康威视DS-8832N-R8 | 硬件规格：3U标准机架式2个HDMI，2个VGA，HDMI+VGA组内同源含8个8T硬盘2个USB2.0接口、1个USB3.0接口1个eSATA接口报警IO：16进8出支持RAID0、1、5、6、10，支持全局热备盘软件性能：输入带宽：320M32路H.264、H.265混合接入最大支持16×1080P解码支持H.265、H.264解码平台对接协议：ISUP/萤石/GB28181/SDK含8个8T硬盘， | 套 | 1 | 15080.00 | 15080.00 | 录像存储6个月 |
| 2 | 400万全彩枪机 | 海康威视DS-2CD3T47EWDV3-L | 400万 1/1.8" CMOS 臻全彩筒型网络摄像机最低照度: 彩色：0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON），0 Lux with Light宽动态: 120 dB景深范围:2.8 mm：1.7 m~∞4 mm：3.6 m~∞6 mm：4 m~∞8 mm：6 m~∞焦距&视场角:2.8 mm，水平视场角：105.7°，垂直视场角：57.2°，对角视场角：124.5°4 mm，水平视场角：88.7°，垂直视场角：44.7°，对角视场角：107.5°6 mm，水平视场角：55.2°，垂直视场角：29.3°，对角视场角：64.6°8 mm，水平视场角：38.8°，垂直视场角：21.1°，对角视场角：45.2°补光距离: 最远可达30 m防补光过曝: 支持补光灯类型: 柔光灯最大图像尺寸: 2560 × 1440视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264网络存储: 支持NAS（NFS，SMB/CIFS均支持）音频: 1个内置麦克风网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口启动和工作温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结）供电方式: DC：12 V ± 25%，支持防反接保护；PoE：802.3af，Class 3电流及功耗: DC： 12 V，0.42 A，最大功耗：5 W；PoE：（802.3af，36 V~57 V），0.18 A~0.12 A，最大功耗：6.5 W电源接口类型: Ø5.5 mm圆口产品尺寸: 186.6 × 92.7 × 87.6 mm包装尺寸: 235 × 120 × 125 mm防护 IP66 | 台 | 16 | 507.00 | 8112.00 |  |
| 3 | 7寸200万23倍球机 | 海康威视 DS-2DE7223IW-A(S6) | 专感器类型 1/2.8”progressive scan CMOSzui低照度 彩色: 0.005 Lux @ (F1.6，AGC ON);黑白: 0.001 Lux @ (F1.6，AGC ON);0 Luwith IR快门1s~1/30,000s慢快门 支持聚焦模式半自动，手动，自动日夜转换模式自动ICR彩转黑日夜转换方式白天，夜晚，自动，定时切换背光补偿支持宽动态120dB超宽动态白平衡 自动白平衡，自动跟踪白平衡，钠灯，日光灯，室内，室外，手动白平衡，锁定白平衡数字变倍16倍光学变倍 23倍隐私遮蔽 zui多24块，支持多种颜色设置信噪比>52 dB镜头焦距4.8mm~110mm，23倍光学变倍光学变倍速度 大约3.3s视场角 57.6°~2.7°(广角~望远)zui大光圈数F1.6云台功能 | 台 | 2 | 2535.00 | 5070.00 |  |
| 4 | 22寸监控显示器 | 海康威视DS-D5022FQ-NA | 22英寸监视器支持通过串口连接中控设备，进行远程集中控制实时监控设备温度，高温报警内置喇叭及功放，支持3.5 mm音频输入支持U盘点播，含文本、图片、音频、视频等多种格式多媒体播放支持7 × 24 小时工作模式背光源类型：D-LED亮度：450 cd/㎡可视角：178° （H）/ 178°（V）对比度：4000：1响应时间：8 ms刷新率：60 Hz连续使用时间：7 × 24 H音视频输入接口：HDMI2.0 × 1, DP1.2 × 1, VGA × 1, Audio In(3.5mm)× 1音视频输出接口：Audio Out(3.5mm) × 1, Speaker (8Ω 5W) × 2数据传输接口：USB 2.0 (支持程序升级和USB播放) × 1控制接口：RS232 IN × 1, RS232 OUT × 1电源：100~240 VAC, 50/60Hz功耗：≤ 150 W待机功耗：≤ 0.5 W | 台 | 1 | 1235.00 | 1235.00 |  |
| 5 | 千兆POE交换机 | 网广WOR-8GE-2GE | 8 个 10/100/1000Base-T PoE 网口，2 个 10/100/1000Base-T 上联网口；8 个支持 IEEE802.3 af/at 以太网供电标准 RJ45 端口，单口最大输出功率 25.4W； 所有端口均支持 10/100/1000Mbps 速率自适应、半/全双工自适应，支持自动 MDI/MDI-X 功 能； 所有端口均支持线速转发，传输更流畅；可选配网口支持 6KV 共模/4KV 差模的浪涌防护功能；支持桌面式、壁 挂式安装；即插即用，操作简单，无需任何配置；采用金属外壳、内置电源设计，散热优良，保证产品长时间稳定运行。 | 台 | 8 | 1677.00 | 13416.00 |  |
| 6 | 8口千兆桌面交换机 | 网广WOR-8P-1000M-T | 产品类型 千兆以太网交换机应用层级 二层传输速率 10/100/1000Mbps自适应交换方式 存储-转发背板带宽 16Gbps包转发率 10Mbps:14880pps;100Mbps:148800pps;1000Mbps:1488000ppsMAC地址表 4k端口结构 非模块化端口数量 8个接口介质 10Base-T:3类或3类以上UTP、100Base-TX:5类UTP、1000Base-T:5类UTP传输模式 全双工/半双工自适应网络标准 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z、IEEE 802.3x状态指示灯 每个端口:Link/Act(连接/工作)、Power(电源)电源电压 DC5~15V 4W以上产品尺寸 140\*78\*30(MM)环境标准 工作温度:-30℃-80℃、存储温度:-40℃-70℃、工作湿度:10%-90% RH 不凝结、储湿度:5%-90% RH 不凝结 | 台 | 1 | 754.00 | 754.00 |  |
| 7 | 枪机支架 | 定制 |  | 个 | 16 | 45.50 | 728.00 |  |
| 8 | 立柱 | 定制4m | 4m 1.5mm镀锌圆管 | 套 | 4 | 754.00 | 3016.00 |  |
| 9 | 监控设备箱 | 定制400\*300\*150 | 不锈钢加烤白漆 户外防水防腐 带空开 插座 | 套 | 8 | 156.00 | 1248.00 |  |
| 10 | 网线 | 安普 | 国标 纯铜8\*0.5 | 米 | 3000 | 2.40 | 7200.00 |  |
| 11 | 电源线 | 国标 | RVV 2X1.5无氧铜、国标 | 米 | 1300 | 3.90 | 5070.00 |  |
| 12 | 线管 | 联塑N20/N25 | PVC 阻燃 | 米 | 1500 | 2.60 | 3900.00 |  |
| 13 | 辅材 |  | 插排、水晶头、胶布、波纹管、扎带、直通等 | 项 | 1 | 455.00 | 455.00 |  |
| 14 | 切割回填 |  |  | 米 | 900 | 4.50 | 4050.00 |  |
| 15 | 安装调试服务 |  | 布管布线、安装调试 | 项 | 1 | 8840.00 | 8840.00 |  |
| 16 | 平台间数据接口开发 |  | 与电子围栏系统、监管平台系统实现远程监控视频联动 | 项 | 1 | 5000.00 | 5000.00 |  |
| 17 | 云梯租用 |  | 高杆灯安装云梯租用费、运费 | 项 | 1 | 3900.00 | 3900.00 |  |
| 合计（不含税） | 87074.00 |  |
| 税费（13%专票） | 11319.62 |  |
| 合计（含税） | 98393.62 |  |
| **4、仓库视频监控系统及平台联动接口开发** |
| 序号 | 设备名称 | 品牌型号 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 不含税单价(元) | 不含税金额(元) | 备注 |
| 1 | 16路8盘位高清网络录像机 | 海康威视DS-8816N-R8 | 硬件规格：3U标准机架式2个HDMI，2个VGA，HDMI+VGA组内同源含4个8T硬盘2个USB2.0接口、1个USB3.0接口1个eSATA接口报警IO：16进8出支持RAID0、1、5、6、10，支持全局热备盘软件性能：输入带宽：320M32路H.264、H.265混合接入最大支持16×1080P解码支持H.265、H.264解码平台对接协议：ISUP/萤石/GB28181/SDK | 套 | 1 | 8840.00 | 8840.00 | 含4个8T硬盘，录像存储6个月 |
| 2 | 400万全彩枪机 | 海康威视DS-2CD3T47EWDV3-L | 400万 1/1.8" CMOS 臻全彩筒型网络摄像机最低照度: 彩色：0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON），0 Lux with Light宽动态: 120 dB景深范围:2.8 mm：1.7 m~∞4 mm：3.6 m~∞6 mm：4 m~∞8 mm：6 m~∞焦距&视场角:2.8 mm，水平视场角：105.7°，垂直视场角：57.2°，对角视场角：124.5°4 mm，水平视场角：88.7°，垂直视场角：44.7°，对角视场角：107.5°6 mm，水平视场角：55.2°，垂直视场角：29.3°，对角视场角：64.6°8 mm，水平视场角：38.8°，垂直视场角：21.1°，对角视场角：45.2°补光距离: 最远可达30 m防补光过曝: 支持补光灯类型: 柔光灯最大图像尺寸: 2560 × 1440视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264网络存储: 支持NAS（NFS，SMB/CIFS均支持）音频: 1个内置麦克风网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口启动和工作温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结）供电方式: DC：12 V ± 25%，支持防反接保护；PoE：802.3af，Class 3电流及功耗: DC： 12 V，0.42 A，最大功耗：5 W；PoE：（802.3af，36 V~57 V），0.18 A~0.12 A，最大功耗：6.5 W电源接口类型: Ø5.5 mm圆口产品尺寸: 186.6 × 92.7 × 87.6 mm包装尺寸: 235 × 120 × 125 mm防护 IP66 | 台 | 8 | 507.00 | 4056.00 |  |
| 3 | 22寸监控显示器 | 海康威视DS-D5022FQ-NA | 22英寸监视器支持通过串口连接中控设备，进行远程集中控制实时监控设备温度，高温报警内置喇叭及功放，支持3.5 mm音频输入支持U盘点播，含文本、图片、音频、视频等多种格式多媒体播放支持7 × 24 小时工作模式背光源类型：D-LED亮度：450 cd/㎡可视角：178° （H）/ 178°（V）对比度：4000：1响应时间：8 ms刷新率：60 Hz连续使用时间：7 × 24 H音视频输入接口：HDMI2.0 × 1, DP1.2 × 1, VGA × 1, Audio In(3.5mm)× 1音视频输出接口：Audio Out(3.5mm) × 1, Speaker (8Ω 5W) × 2数据传输接口：USB 2.0 (支持程序升级和USB播放) × 1控制接口：RS232 IN × 1, RS232 OUT × 1电源：100~240 VAC, 50/60Hz功耗：≤ 150 W待机功耗：≤ 0.5 W | 台 | 1 | 1235.00 | 1235.00 |  |
| 4 | 千兆POE交换机 | 网广WOR-8GE-2GE | 8 个 10/100/1000Base-T PoE 网口，2 个 10/100/1000Base-T 上联网口；8 个支持 IEEE802.3 af/at 以太网供电标准 RJ45 端口，单口最大输出功率 25.4W； 所有端口均支持 10/100/1000Mbps 速率自适应、半/全双工自适应，支持自动 MDI/MDI-X 功 能； 所有端口均支持线速转发，传输更流畅；可选配网口支持 6KV 共模/4KV 差模的浪涌防护功能；支持桌面式、壁 挂式安装；即插即用，操作简单，无需任何配置；采用金属外壳、内置电源设计，散热优良，保证产品长时间稳定运行。 | 台 | 2 | 1677.00 | 3354.00 |  |
| 5 | 千兆桌面交换机 | 网广WOR-8P-1000M-T | 产品类型 千兆以太网交换机应用层级 二层传输速率 10/100/1000Mbps自适应交换方式 存储-转发背板带宽 16Gbps包转发率 10Mbps:14880pps;100Mbps:148800pps;1000Mbps:1488000ppsMAC地址表 4k端口结构 非模块化端口数量 8个接口介质 10Base-T:3类或3类以上UTP、100Base-TX:5类UTP、1000Base-T:5类UTP传输模式 全双工/半双工自适应网络标准 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z、IEEE 802.3x状态指示灯 每个端口:Link/Act(连接/工作)、Power(电源)电源电压 DC5~15V 4W以上产品尺寸 140\*78\*30(MM)环境标准 工作温度:-30℃-80℃、存储温度:-40℃-70℃、工作湿度:10%-90% RH 不凝结、储湿度:5%-90% RH 不凝结 | 台 | 1 | 754.00 | 754.00 |  |
| 6 | 枪机壁装支架 | 定制 | 镀锌40方管，管厚1.5mm；横臂底座78mm方2.0厚冷轧板；烤白漆 | 个 | 8 | 45.50 | 364.00 |  |
| 7 | 监控设备箱 | 定制400\*300\*150 | 不锈钢加烤白漆 户外防水防腐 带空开 插座 | 套 | 2 | 156.00 | 312.00 |  |
|  | 网络机柜 |  |  | 个 | 1 | 1235.00 | 1235.00 |  |
| 8 | 网线 | 安普 | 国标 纯铜8\*0.5 | 米 | 1200 | 2.40 | 2880.00 |  |
| 9 | 电源线 | 国标 | RVV 2X1.5无氧铜、国标 | 米 | 500 | 3.90 | 1950.00 |  |
| 10 | 线管 | 联塑N20/N25 | PVC 阻燃 | 米 | 1200 | 2.60 | 3120.00 |  |
| 11 | 辅材 |  | 插排、水晶头、胶布、波纹管、扎带、直通等 | 项 | 1 | 156.00 | 156.00 |  |
|  | 管线路敷设费 |  |  |  |  | 1040.00 | 0.00 |  |
| 12 | 安装调试服务 |  | 登高器械租用 布管布线、安装调试 | 项 | 1 | 2340.00 | 2340.00 |  |
| 13 | 平台间数据接口开发 |  | 与监管平台系统实现远程监控视频联动 | 项 | 1 | 5000.00 | 5000.00 |  |
| 合计（不含税） | 35596.00 |  |
| 税费（13%专票） | 4627.48 |  |
| 总计 | 40223.48 |  |
| **5、堆场信息设备UPS电源** |
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 不含税单价（元） | 不含税小计（元） | 备注 |
| 1 | UPS主机 | C3KS | 台 | 1 | 3094 | 3094.00 |  |
| 2 | 储能电池 | 12V100AH | 个 | 16 | 1170 | 18720.00 | 无人值守、道闸、电子围栏、监控断电续用6小时 |
| 3 | 储能电池柜 |  | 个 | 1 | 500 | 500.00 |  |
| 4 | 专用线材辅材 |  | 批 | 1 | 800 | 800.00 |  |
| 5 | 运费及安装费 |  | 项 | 1 | 2000 | 2000.00 |  |
| 合计(不含税） | 25114.00 |  |
| 税费（13%专票） | 3264.82 |  |
| 合计（含税） | 28378.82 |  |
| **6、仓库视频监控UPS电源** |
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 不含税单价（元） | 不含税小计（元） | 备注 |
| 1 | UPS主机 | C1KS | 台 | 1 | 1430 | 1430.00 |  |
| 2 | 储能电池 | 12V100AH | 个 | 3 | 1170 | 3510.00 | 监控断电续用6小时 |
| 3 | 储能电池柜 |  | 个 | 1 | 500 | 500.00 |  |
| 4 | 专用线材辅材 |  | 批 | 1 | 800 | 800.00 |  |
| 5 | 运费及安装费 |  | 项 | 1 | 2000 | 2000.00 |  |
| 合计（不含税） | 8240.00 |  |
| 税费（13%专票） | 1071.20 |  |
| 合计（含税） | 9311.20 |  |