#### 

**综合评估法采购文件**

**项目名称：跨境电商一期公寓样板间家具采购项目**

**采 购 人：广西自贸区产融城市运营管理有限公司**

**2023年10月**

第一章 采购公告

跨境电商一期公寓样板间家具采购项目的潜在供应商应在广西自贸区钦州港片区开发投资集团有限责任公司网站<http://www.qbtzjt.com>获取（下载）采购文件，并于截止日期 2023年10月30日15时30分（北京时间）前提交响应文件。

**一、项目基本情况**

项目名称：跨境电商一期公寓样板间家具采购项目

采购方式：综合评估法

定标方式：满足采购文件的实质要求，且经评审得分最高的供应商为成交候选供应商

采购需求：见附件：跨境电商一期公寓样板间家具报价清单

合同履行期限：自签订合同之日起15天内需送达货物。

最高上限价（人民币）：无

本项目不接受联合体。

**二、供应商的资格要求**

1.国内注册（指按国家有关规定要求注册），依法能提供本次采购货物的供应商；

2.具有独立承担民事责任的能力；

3.具有良好的商业信誉和履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

5.法律、行政法规规定的其他条件。

6.本项目的特定资格要求：无

**三、获取采购文件**

时间：2023年10月26日至2023年10月29日，每天上午08：30至12：00，下午14：00至17：30（北京时间，法定节假日除外）

地点（网址）：广西自贸区钦州港片区开发投资集团有限责任公司网站[http：//www.qbtzjt.com](http://www.qbtzjt.com)获取（下载）。

方式：在 2023年10月29日15时30分前（北京时间）自行获取（下载）。

售价：0元。

**四、响应文件提交**

截止时间：2023年10月30日15时30分（北京时间）

提交响应文件地点：广西钦州市保税港区二号路自贸中心23楼风控审计部，联系人及电话：黄全炳07775881380

不按规定密封、逾期送达的或者未送达指定地点的，采购人不予受理。

注：以邮寄方式（建议寄顺丰）提交的，应在截止时间前送达指定地点并经签收，不按规定密封、逾期送达的按无效竞标处理。

**五、开启**

时间：2023年10月30日15时30分（北京时间）后；

地点：广西钦州市保税港区二号路自贸中心23楼

**六、公告期限**

自本公告发布之日起3个工作日。

**七、其他**

1.响应文件应装在一个密封袋内，并进行密封，加盖密封章或单位公章。密封袋外应注明项目名称。

2.有关招标采购事务和本项目的补充公告，敬请关注本网站发布的信息。竞标人或潜在竞标人未及时关注相关信息的，所造成的一切后果由竞标人或潜在竞标人自行承担。

**八、凡对本次采购提出询问的请按以下方式联系**

1.采购人信息

名称：广西自贸区产融城市运营管理有限公司

地址：广西钦州市保税港区二号路自贸中心23

联系方式：0777-58181239（曾斌繁）

2.监督部门信息

名称：广西自贸区钦州港区开发投资集团有限责任公司风控审计部（总经办或财务部）

地址：广西钦州市保税港区二号路自贸中心23、24楼

联系方式：07775881380（风控-黄全炳）

第二章 采购需求

1.采购标的

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 型号及参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 毛巾架 | 500\*205\*120 不锈钢，长500\*宽205\*高120、含安装 | 7.00 | 套 |
| 2 | 双门衣柜 | 1200\*600\*1800 1、面材：环保三聚氰胺面板，甲醛释放量≤0.03mg/m³，含水率≤8%，耐磨量≤50mg/100R；组装孔位必须是预留孔；  2、基材：采用优质多层板板、优质绿色环保产品,甲醛含量≤0.12mg/m3，密度≥760kg/m3,静曲张度≥ 23Mpa,吸水膨胀率≤10%。 3、3、所用胶粘剂应为水基型胶粘剂，总挥发性有机物含量≤110g/L，游离甲醛≤75，气味≤3，苯及苯系物未检出； 4、优质五金配件：轨道耐久性连续开合40000次无损；铰链耐久性试验40000次无损； | 15.40 | 平方 |
| 3 | 电视柜 | 1800\*400\*450 1、面材：环保三聚氰胺面板，甲醛释放量≤0.03mg/m³，含水率≤8%，耐磨量≤50mg/100R；组装孔位必须是预留孔；  2、基材：采用优质多层板板、优质绿色环保产品,甲醛含量≤0.12mg/m3，密度≥760kg/m3,静曲张度≥ 23Mpa,吸水膨胀率≤10%。 3、3、所用胶粘剂应为水基型胶粘剂，总挥发性有机物含量≤110g/L，游离甲醛≤75，气味≤3，苯及苯系物未检出； 4、优质五金配件：轨道耐久性连续开合40000次无损；铰链耐久性试验40000次无损； | 3.00 | 组 |
| 4 | 电视柜 | 1800\*400\*450 1、面材：环保三聚氰胺面板，甲醛释放量≤0.03mg/m³，含水率≤8%，耐磨量≤50mg/100R；组装孔位必须是预留孔；  2、基材：采用优质多层板板、优质绿色环保产品,甲醛含量≤0.12mg/m3，密度≥760kg/m3,静曲张度≥ 23Mpa,吸水膨胀率≤10%。 3、3、所用胶粘剂应为水基型胶粘剂，总挥发性有机物含量≤110g/L，游离甲醛≤75，气味≤3，苯及苯系物未检出； 4、优质五金配件：轨道耐久性连续开合40000次无损；铰链耐久性试验40000次无损； | 2.00 | 组 |
| 5 | 电视柜 | 1800\*400\*450 1、面材：环保三聚氰胺面板，甲醛释放量≤0.03mg/m³，含水率≤8%，耐磨量≤50mg/100R；组装孔位必须是预留孔；  2、基材：采用优质多层板板、优质绿色环保产品,甲醛含量≤0.12mg/m3，密度≥760kg/m3,静曲张度≥ 23Mpa,吸水膨胀率≤10%。 3、3、所用胶粘剂应为水基型胶粘剂，总挥发性有机物含量≤110g/L，游离甲醛≤75，气味≤3，苯及苯系物未检出； 4、优质五金配件：轨道耐久性连续开合40000次无损；铰链耐久性试验40000次无损； | 2.00 | 组 |
| 6 | 三人沙发及茶几 | 三人沙发：1500\*600\*700 茶几：800\*450 1、面料:科技布(厚度≥1.0mm),经液态浸色及防潮、防污等工艺处理,皮面更加柔软舒适,光泽持久性。 2、框架：内置选用橡木木框架，材质坚硬，刚性强，承托力达150KG，含水率B级标准，不高于9%的含水量，防腐、防虫、永不为变形， 3、海绵：PU成型高密度海绵，拉伸强度≥90，回弹率≥35； | 3.00 | 套 |
| 7 | 三人沙发及茶几 | 三人位沙发：1500\*600\*700 茶几：800\*450 1、面料：水性超纤皮。厚度≥1.5mm，撕裂力≥50N，摩擦色牢度（光面革干擦（500次））≥4级，游离甲醛含量未检出； 2、海绵：PU成型高密度海绵，拉伸强度≥90，回弹率≥35； 3、所用胶粘剂应为水基型胶粘剂，总挥发性有机物含量≤110g/L，游离甲醛≤75，气味≤3，苯及苯系物未检出； 4、内部框架：优质环保12mm曲木板；进口新西兰松木； 5、脚架：采用直径16mm的钢管，表面电镀或者白色磨砂哑光处理。 | 2.00 | 套 |
| 8 | 三人沙发及茶几 | 三人位沙发：1500\*600\*700 茶几：800\*450。600\*450 1、面料：水性超纤皮。厚度≥1.5mm，撕裂力≥50N，摩擦色牢度（光面革干擦（500次））≥4级，游离甲醛含量未检出； 2、海绵：PU成型高密度海绵，拉伸强度≥90，回弹率≥35；3、所用胶粘剂应为水基型胶粘剂，总挥发性有机物含量≤110g/L，游离甲醛≤75，气味≤3，苯及苯系物未检出； 4、内部框架：优质环保12mm曲木板；进口新西兰松木； 5、脚架：采用直径16mm的钢管，表面电镀或者白色磨砂哑光处理。 | 2.00 | 套 |
| 9 | 床 | 1500\*2000 床体：采用100%泰国进口橡木结构，天然环保，木纹自然纹理清晰，经久耐用，稳固合理设计，国标一级环保漆，更环保的同时不产生有害气体，天然清新，环保健康，不含甲醛，清纯自然。床体各部件精心打磨、圆滑处理，防止刮伤、碰伤。 2、工艺：木材经过脱脂、烘干、裁剪、制作、打磨等多道程序，保证产品的完美度。床头一体式设计，增加床的稳固性，承重达到二百公斤以上。 | 3.00 | 套 |
| 10 | 床 | 1500\*2000 1、框架：内置选用优质橡木框架，材质坚硬，刚性强，承托力达150KG，含水率B级标准，不高于9%的含水量，防腐、防虫、永不为变形， 2、海绵：PU成型高密度海绵，拉伸强度≥90，回弹率≥35； | 2.00 | 套 |
| 11 | 床 | 1500\*2000 床体：采用100%泰国进口橡木结构，天然环保，木纹自然纹理清晰，经久耐用，稳固合理设计，国标一级环保漆，更环保的同时不产生有害气体，天然清新，环保健康，不含甲醛，清纯自然。床体各部件精心打磨、圆滑处理，防止刮伤、碰伤。 2、工艺：木材经过脱脂、烘干、裁剪、制作、打磨等多道程序，保证产品的完美度。床头一体式设计，增加床的稳固性，承重达到二百公斤以上。 | 2.00 | 套 |
| 12 | 床垫 | 床垫1500\*2000 厚度：10CM 床垫：以一线钢高弹力拉丝提丝弹簧为核芯。添加孔状塑料网，透气、清爽、永不变形；两面相同设计，双面可用受力均匀、整体式不塌陷。 整张床垫浑然一体。无打结头，床垫表面更平整。不断裂。没有经过打结的工序，钢丝不受损，性能更好。回弹性高。型。寿命长。 | 7.00 | 套 |
| 13 | 实木餐桌+两张餐桌椅 | 1200\*700\*750 2、基材：采用经脱脂、除虫、干燥等处理后的优质橡木制作。 3、油漆：优质环保油漆，隐孔亚光聚胺酯漆涂饰，苯含量＜0.05%。沙比亚板色。 | 5.00 | 套 |
| 14 | 实木餐桌+四张餐桌椅 | 1200\*700\*750 1、.基材：北美进口黑胡桃木，经过除虫，两次烘干，根据南北气候差异，精密监测木材含水率控制范围8-12%。 2、漆面：采用环保型水性涂料，三底两面，开放式涂装效果；水性涂料不含苯、甲苯、二甲苯、甲醛、游离TDI有毒重金属，无毒无刺激气味，对人体无害，不污染环境。 3、全部使用高端五金配件，耐氧化、耐腐蚀，经久耐用。 4、结构：榫卯工艺，丁氏拼板胶，坚固耐用，传承中华千年技艺精髓。 | 2.00 | 套 |
| 15 | 窗帘 | 窗户总长27米，高度2.8米 阻燃窗帘布 加工工艺： 布帘打皱为波浪式褶皱，褶皱形状须从顶到脚上下一致。与轨道的连接方式为扣眼式，扣眼不能使用金属材质，防止生锈及脱落。 按照1:2倍比例打皱。车3公分边，10公分脚。 | 27.00 | m |
| 16 | 晾衣架 | 材质304，长度3米一个，含安装。 | 7.00 | 个 |

第三章 供应商须知一、**总则**

1.项目概况

1.1采购人：广西自贸区产融城市运营管理有限公司。

1.2项目名称：跨境电商一期公寓样板间家具采购项目。

1.3资金来源：自有资金。

1.4获取采购文件的时间、地点、方式：采购公告。

1.5采购文件：是指采购人为完成采购活动所制定的文件，包括价格性文件内容和商务性文件内容（包括但不限于综合评估法采购文件、澄清或者更正公告等）。

1.6供应商：是指有能力向采购人提供符合本项目技术规格要求的货物、工程、服务的法人、其他组织和自然人。

**2.采购信息发布媒体：**

与本项目相关的采购业务信息（包括公告、成交公告及其更正事项等）将在以下媒体上发布：广西自贸区钦州港片区开发投资集团有限责任公司网站<http://www.qbtzjt.com>获取（下载）。

**3.**供应商**资格要求：**

3.1供应商的资格条件详见“采购公告”。

**4.费用承担**

供应商准备和参加本次采购活动发生的费用自理。

5.联合体竞标

5.1供应商须知前附表规定不接受联合体竞标。。

6.转包与分包

6.1本项目不允许转包。

6.2本项目不允许违法分包。

7.语言文字

除专用术语外，与本次采购活动有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

**8.计量单位**

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

**9.否决竞标条件**

9.1有下列情形之一的，属于相互串通竞标，响应文件将被视为无效：

9.1.1供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其响应文件；

9.1.2供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；

9.1.3供应商之间协商报价、技术方案等响应文件的实质性内容；

9.1.4属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加采购活动；

9.1.5供应商之间事先约定由某一特定供应商成交；

9.1.6供应商之间商定部分供应商放弃参加采购活动或者放弃成交；

9.1.7供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

9.2有下列情形之一的，视为供应商相互串通竞标，响应文件将被视为无效：

9.2.1不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

9.2.2不同供应商委托同一单位或者个人办理竞标事宜；

9.2.3不同供应商的响应文件载明的项目管理成员为同一人；

9.2.4不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

9.2.5不同供应商的响应文件相互混装；

9.2.6不同供应商的竞标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

9.3响应文件将被视为无效的其他情形：

9.3.1响应文件逾期送达的或者未送达指定地点的；

9.3.2响应文件未按采购文件要求密封的；

9.3.3响应文件未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

9.3.4响应文件无单位盖章并无法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的；

9.3.5供应商递交两份或多份内容不同的响应文件，或在一份响应文件中对同一采购项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按采购文件规定提交备选投标方案的除外；

9.3.6供应商不按评审委员会要求澄清、说明或补正的；

9.3.7未按采购文件要求提交保证金的；

9.3.8联合体竞标未附联合体各方共同投标协议的。

**10.采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：**

10.1参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

10.2参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

10.3参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

10.4与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

10.5与供应商有其他可能影响采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

二、响应文件的编制

**11.响应文件的编制原则**

供应商必须按照采购文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。响应文件必须对采购文件作出实质性响应。

**12.响应文件的组成**

12.1响应文件由：一、营业执照

二、报价文件

三、技术文件（含技术偏离表）

四、实施方案

五、售后服务方案

组成。

13.响应文件的密封和标记

13.1响应文件全部装入一个或者多个包封袋或箱（响应文件的补充、修改可另行单独递交）中并加以密封，封口处必须加盖供应商公章或者法定代表人签字或者委托代理人签字，以示密封。

13.2响应文件外层包装封面上应标记“**项目名称、供应商名称、首次响应文件提交截止时间前不得启封**”等字样。

13.3未按上述规定密封的响应文件将被拒收。

14.响应文件的提交

供应商必须在“供应商须知前附表”规定的时间和地点提交响应文件。

**三、评审标准**

**一、评审原则**

(一）评审小组构成：本项目的评审小组由采购人代表和有关方面的专家组成。成员人数应当为三人以上（含三人）单数。其中，专家人数不得少于成员总数的三分之二。

(二）评审依据：评审小组将以评审文件和响应文件为评审依据进行评审，对供应商的其中价格、实施方案等内容按百分制打分。

(三）评审办法：综合评分法。

**二、评审办法**

对进入详评的，评审小组将以竞争性评审文件、响应文件为评审依据，采用百分制综合评分，计分办法（按四舍五入取至百分位）：

（一）价格分……………………………………………………………………………60分

1.最后评审报价=评审价。

2.满足评审文件要求且评审价最低的供应商的报价为评审基准价，其价格分为满分。

评审供应商报价得分 =（评审基准价/评审价）×60分

（二）技术性能分 …………………………………………………………………… 14分

供应商对本项目所提供的产品技术参数、性能指标、配置的体现等各方面综合考虑由评委在打分前集体讨论确定分档，评委在相应的档次内独立打分。

一档：（0分）产品技术参数、性能指标、配置不满足采购文件要求；

二档：（0-6分）产品技术参数、性能指标、配置的体现基本满足采购文件要求；

三档：（6.1-10分）产品技术参数、性能指标、配置的体现优于采购文件要求，且出现 2～3 个正偏离；

四档：（10.1-14分）产品技术参数、性能指标、配置的体现优于采购文件要求，且出现 4～6 个及以上正偏离；

（三）实施方案分 ………………………………………………………………………13分

1. 实施方案分：供应商的实施方案（包括供应商运输方案 、安装调试计划、培训计划、应急措施、技术人员安排人员配备、设备、进度计划、安装调试方案、验收方法与措施等详细内容）集体讨论确定各供应商所属档次，然后评委在各档次内独立打分（满分 10分）。

一档：（0分） 设备安装方案简单，人员配备、设备、进度计划不满足采购文件要求

二档：（0-5分）设备安装方案简单，人员配备、设备、进度计划基本满足采购文件要求；

三档：（6-10分）设备安装方案详细，有一定的人员配备、设备以及设备安装进度计划，满足采购文件要求；

四档：（10-13 分）设备安装方案详细，人员配备、设备以及设备安装进度计划，技术力量和人力资源安排充足，方案详细，科学可行，满足采购文件要求。

（四）售后服务分 ………………………………………………………………………13分

由评标委员会根据供应商的售后服务方案，从技术支持、服务人员配置、定期回访安排、排除故障时间等方面集体讨论确定各供应商所属档次，然后评委在各档次内独立打分（满分 10分）。

一档：（0-5 分）售后服务方案简单，安装方案，实施方案、服务人员配置、定期回访安排、排除故障时间基本满足采购文件要求；

二档：（5.1-9分）售后服务方案简单，安装方案，实施方案、服务人员配置、定期回访安排、排除故障时间满足并优于采购文件要求；

三档：（9.1-13 分）售后服务方案详细，详细的安装方案，各系统调试方案和验收方案完整、合理实施方案安排、有完整的项目组织机构及人员配备且合理的、提供定期回访安排、在 24 小时内不能修复故障设备的，提供同档次设备供用户使用；采购文件有保修期要求的：在满足基本保修期后，免费保修期每延长每半年及以上的（以设备生产厂家承诺为准）

总得分=（一）+（二）+（三）+（四）。

**三、成交候选供应商推荐原则**

（一）评审小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商（提交最后报价的供应商仅有2名的，可以推荐2名成交候选供应商），并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐；若仍相同的，按照实施方案计分高低顺序推荐。采购人应按排序从高到低的原则确定成交供应商。

（二）成交供应商拒绝签订采购合同的，采购人可以按照上款规定的原则确定其他候选供应商作为成交供应商并签订采购合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

（三）评审小组认为，某供应商的响应报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响质量和不能诚信履约的，应要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料，否则，评审小组可以取消该供应商的成交候选资格，按顺序由排在其后面的供应商递补，以此类推。

**第四章：通用合同条款**

甲、乙双方经友好协商，就甲方向乙方进行 采购相关事宜达成一致后签署本合同。

**一、 供货范围及金额**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 货物/产品名称 | **规格** | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 交货时间 | 其他要求 |
|  |  | 台 | 1 |  |  | 15个工作日内 | 品牌： |
| 合同总价： | 含税金额：RMB 元，（大写）人民币 。 | | | | | | |
| 备注： | 1.以上金额包含但不限于产品价格、产品的包装费、产品保质及售后服务费用、增值税费（ %税率）、运输费、保险费、装卸费等其他一切费用。除上述合计金额外，甲方无须支付乙方任何款项。 | | | | | | |

**二、货物/产品的质量和技术要求**

2.1乙方应以本合同的约定及有关产品质量和产品技术的国家标准和行业标准为标准提供产品。

2.2乙方保证提供的产品符合中华人民共和国国家及行业的安全质量标准，上述标准为已发布的且在产品交付时有效的最新版本的标准。

2.3乙方保证提供给甲方的产品完全符合甲方的各项使用目的或在采购时提出的各项要求。

**三、运输包装要求**

乙方在本合同规定时间内将上述货物送到甲方指定的地点。包装要保证运输安全及转运过程中不损坏、不破损，如运输中产品损坏由乙方承担。

**四、交货期限及地点**

乙方应在本合同规定的交货时间内向甲方交货，将本合同项下的货物送达到甲方指定地点。

**五、付款方式**

**5.1合同签订生效之日15个工作日内将本项目所采购货物运至甲方指定地点，待甲方验收合格之后，甲方收到乙方全额发票后，在20个工作日内支付合同总价款的97%给乙方，余下3%作为质保金，质保一年后支付（质保金不计息）。**

5.2乙方应当向甲方提交如下交付文件：

1) 注明产品名称、数量、单价、正式的增值税专用发票； 2) 质量合格证书、保修证书；3) 详细的装箱单；4) 原产地证明。（如有）；以及5) 合同规定或双方另行约定的乙方应当提交的其他文件。

**六、质保期**

甲方完全享受乙方对合同产品在中国地区所承诺的一切质量保证、维护及其它服务。产品质保期为甲方验收合格之日起【 1】年或产品原厂家质保期（以较长者为准）；但维修或更换（如有）后的产品的质保期应当自维修或更换完成且甲方书面确认接受起重新计算，质保服务按产品保修证书和该产品生产厂家的标准执行（但质保服务不应低于国家和行业相关规定、规范及标准）。

**七、违约责任**

如乙方迟延交货或迟延履行其他义务，每延迟1日，乙方应当按合同总价的0.5%/日向甲方支付迟延履行违约金；当迟延行为超过约定的期限5日或虽未满5日但乙方明确表示届时不能按照合同约定交付产品和/或履行其他义务时，甲方有权终止整个合同或合同的任何一部分并且要求乙方支付相当于合同总价30%的违约金；若乙方违约导致甲方损失，但前述各项违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应当就甲方的损失承担赔偿责任。

**八、争议解决**

双方如发生争议，由双方友好协商解决，若协商调解不成的，可依法向甲方所在地人民法院起诉。

**九、**本合同壹式叁份，甲方贰份，乙方一份，自双方签署盖章之日生效。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **购货方/甲方** | |  | | --- | | **供货方/乙方**  单位名称(章)：  单位地址：  纳税人识别号：  授权签字人： |   职务：  电话：  传真：  开户银行：  账号：  签署日期： 年 月 日 |
| 单位名称(章)： |
| 单位地址：  纳税人识别号： |
| 授权签字人：  电 话： |
| 传 真： |
| 邮 编：   |  | | --- | | 签署日期： 年 月 日 | |

## （封面）

## 第五章响应文件格式

**响应文件**

项目名称：跨境电商一期公寓样板间家具采购项目

响应文件名称：价格文件/商务文件/技术文件

供应商名称：

供应商地址：

在 年 月 日 时 分之前不得启封

年 月 日

目 录

（按照评分细则，并相应添加目录，以便查找）

一、营业执照

二、报价文件

三、技术文件（含技术偏离表）

四、实施方案

五、售后服务方案

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称：跨境电商一期公寓样板间家具采购项目 报价清单** | | | | | | | |
| 序号 | 名称 | 型号及参数 | 数量 | 单位 | 综合单价 | 合价（元） | 备注（图片） |
| 1 | 毛巾架 | 500\*205\*120 不锈钢，长500\*宽205\*高120、含安装 | 7.00 | 套 |  | 0.00 |  |
| 2 | 双门衣柜 | 1200\*600\*1800 1、面材：环保三聚氰胺面板，甲醛释放量≤0.03mg/m³，含水率≤8%，耐磨量≤50mg/100R；组装孔位必须是预留孔；  2、基材：采用优质多层板板、优质绿色环保产品,甲醛含量≤0.12mg/m3，密度≥760kg/m3,静曲张度≥ 23Mpa,吸水膨胀率≤10%。 3、3、所用胶粘剂应为水基型胶粘剂，总挥发性有机物含量≤110g/L，游离甲醛≤75，气味≤3，苯及苯系物未检出； 4、优质五金配件：轨道耐久性连续开合40000次无损；铰链耐久性试验40000次无损； | 15.40 | 平方 |  | 0.00 |  |
| 3 | 电视柜 | 1800\*400\*450 1、面材：环保三聚氰胺面板，甲醛释放量≤0.03mg/m³，含水率≤8%，耐磨量≤50mg/100R；组装孔位必须是预留孔；  2、基材：采用优质多层板板、优质绿色环保产品,甲醛含量≤0.12mg/m3，密度≥760kg/m3,静曲张度≥ 23Mpa,吸水膨胀率≤10%。 3、3、所用胶粘剂应为水基型胶粘剂，总挥发性有机物含量≤110g/L，游离甲醛≤75，气味≤3，苯及苯系物未检出； 4、优质五金配件：轨道耐久性连续开合40000次无损；铰链耐久性试验40000次无损； | 3.00 | 组 |  | 0.00 |  |
| 4 | 电视柜 | 1800\*400\*450 1、面材：环保三聚氰胺面板，甲醛释放量≤0.03mg/m³，含水率≤8%，耐磨量≤50mg/100R；组装孔位必须是预留孔；  2、基材：采用优质多层板板、优质绿色环保产品,甲醛含量≤0.12mg/m3，密度≥760kg/m3,静曲张度≥ 23Mpa,吸水膨胀率≤10%。 3、3、所用胶粘剂应为水基型胶粘剂，总挥发性有机物含量≤110g/L，游离甲醛≤75，气味≤3，苯及苯系物未检出； 4、优质五金配件：轨道耐久性连续开合40000次无损；铰链耐久性试验40000次无损； | 2.00 | 组 |  | 0.00 |  |
| 5 | 电视柜 | 1800\*400\*450 1、面材：环保三聚氰胺面板，甲醛释放量≤0.03mg/m³，含水率≤8%，耐磨量≤50mg/100R；组装孔位必须是预留孔；  2、基材：采用优质多层板板、优质绿色环保产品,甲醛含量≤0.12mg/m3，密度≥760kg/m3,静曲张度≥ 23Mpa,吸水膨胀率≤10%。 3、3、所用胶粘剂应为水基型胶粘剂，总挥发性有机物含量≤110g/L，游离甲醛≤75，气味≤3，苯及苯系物未检出； 4、优质五金配件：轨道耐久性连续开合40000次无损；铰链耐久性试验40000次无损； | 2.00 | 组 |  | 0.00 |  |
| 6 | 三人沙发及茶几 | 三人沙发：1500\*600\*700 茶几：800\*450 1、面料:科技布(厚度≥1.0mm),经液态浸色及防潮、防污等工艺处理,皮面更加柔软舒适,光泽持久性。 2、框架：内置选用橡木木框架，材质坚硬，刚性强，承托力达150KG，含水率B级标准，不高于9%的含水量，防腐、防虫、永不为变形， 3、海绵：PU成型高密度海绵，拉伸强度≥90，回弹率≥35； | 3.00 | 套 |  | 0.00 |  |
| 7 | 三人沙发及茶几 | 三人位沙发：1500\*600\*700 茶几：800\*450 1、面料：水性超纤皮。厚度≥1.5mm，撕裂力≥50N，摩擦色牢度（光面革干擦（500次））≥4级，游离甲醛含量未检出； 2、海绵：PU成型高密度海绵，拉伸强度≥90，回弹率≥35； 3、所用胶粘剂应为水基型胶粘剂，总挥发性有机物含量≤110g/L，游离甲醛≤75，气味≤3，苯及苯系物未检出； 4、内部框架：优质环保12mm曲木板；进口新西兰松木； 5、脚架：采用直径16mm的钢管，表面电镀或者白色磨砂哑光处理。 | 2.00 | 套 |  | 0.00 |  |
| 8 | 三人沙发及茶几 | 三人位沙发：1500\*600\*700 茶几：800\*450。600\*450 1、面料：水性超纤皮。厚度≥1.5mm，撕裂力≥50N，摩擦色牢度（光面革干擦（500次））≥4级，游离甲醛含量未检出； 2、海绵：PU成型高密度海绵，拉伸强度≥90，回弹率≥35；3、所用胶粘剂应为水基型胶粘剂，总挥发性有机物含量≤110g/L，游离甲醛≤75，气味≤3，苯及苯系物未检出； 4、内部框架：优质环保12mm曲木板；进口新西兰松木； 5、脚架：采用直径16mm的钢管，表面电镀或者白色磨砂哑光处理。 | 2.00 | 套 |  | 0.00 |  |
| 9 | 床 | 1500\*2000 床体：采用100%泰国进口橡木结构，天然环保，木纹自然纹理清晰，经久耐用，稳固合理设计，国标一级环保漆，更环保的同时不产生有害气体，天然清新，环保健康，不含甲醛，清纯自然。床体各部件精心打磨、圆滑处理，防止刮伤、碰伤。 2、工艺：木材经过脱脂、烘干、裁剪、制作、打磨等多道程序，保证产品的完美度。床头一体式设计，增加床的稳固性，承重达到二百公斤以上。 | 3.00 | 套 |  | 0.00 |  |
| 10 | 床 | 1500\*2000 1、框架：内置选用优质橡木框架，材质坚硬，刚性强，承托力达150KG，含水率B级标准，不高于9%的含水量，防腐、防虫、永不为变形， 2、海绵：PU成型高密度海绵，拉伸强度≥90，回弹率≥35； | 2.00 | 套 |  | 0.00 |  |
| 11 | 床 | 1500\*2000 床体：采用100%泰国进口橡木结构，天然环保，木纹自然纹理清晰，经久耐用，稳固合理设计，国标一级环保漆，更环保的同时不产生有害气体，天然清新，环保健康，不含甲醛，清纯自然。床体各部件精心打磨、圆滑处理，防止刮伤、碰伤。 2、工艺：木材经过脱脂、烘干、裁剪、制作、打磨等多道程序，保证产品的完美度。床头一体式设计，增加床的稳固性，承重达到二百公斤以上。 | 2.00 | 套 |  | 0.00 |  |
| 12 | 床垫 | 床垫1500\*2000 厚度：10CM 床垫：以一线钢高弹力拉丝提丝弹簧为核芯。添加孔状塑料网，透气、清爽、永不变形；两面相同设计，双面可用受力均匀、整体式不塌陷。 整张床垫浑然一体。无打结头，床垫表面更平整。不断裂。没有经过打结的工序，钢丝不受损，性能更好。回弹性高。型。寿命长。 | 7.00 | 套 |  | 0.00 |  |
| 13 | 实木餐桌+两张餐桌椅 | 1200\*700\*750 2、基材：采用经脱脂、除虫、干燥等处理后的优质橡木制作。 3、油漆：优质环保油漆，隐孔亚光聚胺酯漆涂饰，苯含量＜0.05%。沙比亚板色。 | 5.00 | 套 |  | 0.00 |  |
| 14 | 实木餐桌+四张餐桌椅 | 1200\*700\*750 1、.基材：北美进口黑胡桃木，经过除虫，两次烘干，根据南北气候差异，精密监测木材含水率控制范围8-12%。 2、漆面：采用环保型水性涂料，三底两面，开放式涂装效果；水性涂料不含苯、甲苯、二甲苯、甲醛、游离TDI有毒重金属，无毒无刺激气味，对人体无害，不污染环境。 3、全部使用高端五金配件，耐氧化、耐腐蚀，经久耐用。 4、结构：榫卯工艺，丁氏拼板胶，坚固耐用，传承中华千年技艺精髓。 | 2.00 | 套 |  | 0.00 |  |
| 15 | 窗帘 | 窗户总长27米，高度2.8米 阻燃窗帘布 加工工艺： 布帘打皱为波浪式褶皱，褶皱形状须从顶到脚上下一致。与轨道的连接方式为扣眼式，扣眼不能使用金属材质，防止生锈及脱落。 按照1:2倍比例打皱。车3公分边，10公分脚。 | 27.00 | m |  | 0.00 |  |
| 16 | 晾衣架 | 材质304，长度3米一个，含安装。 | 7.00 | 个 |  | 0.00 |  |
|  |  | 含税费、运费、安装费、装卸费等。发票税率 % | | | 含税总价 | 0 |  |
|  | 不含税总价 | | | | | 0 |  |
|  |  | 供应商名称（章）： |  |  |  |  |  |
|  |  | 法定代表人或授权的代理人（签章） ： |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 报价日期： |  |  |  |  |  |

**技术偏离情况说明表**

跨境电商一期公寓样板间家具采购项目

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术文件要求 | 响应文件具体响应 | 响应/偏离 | 说明 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

说明：应对文件“第二章 项目需求”，说明所提供货物已对需求文件的技术规格做出了实质性的偏离，如无说明偏离则默认响应采购需求。

法定代表人或法定代表人授权代表（签字）：

磋商供应商名称（签章）：

时间： 年 月 日